Miejscowość: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30/ owijarka do palet wraz z wagą paletową**

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

NIP:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Dane osoby do kontaktu:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. *ZAPYTANIE OFERTOWE nr* ***30/ owijarka do palet wraz z wagą paletową*** oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami i zakresem określonym w zapytaniu ofertowym, za:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Waluta oferty****(PLN / EUR)** | **Ogółem wartość netto we wskazanej walucie** | **Wartość podatku VAT we wskazanej walucie** | **Ogółem wartość brutto we wskazanej walucie** |
| **Owijarka do palet – typ 1 (2 szt.)** |  |  |  |  |
| **Owijarka do palet – typ 2 (1 szt.)** |  |  |  |  |
| **Owijarka do palet – typ 3 (1 szt.)** |  |  |  |  |
| **Owijarka do palet – typ 4 (2 szt.)** |  |  |  |  |
| **Waga paletowa (3 szt.)** |  |  |  |  |
| **Suma:** |  |  |  |  |

Całkowita wartość zamówienia brutto słownie:

1. Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
2. Cały przedmiot zamówienia będzie posiadał aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz zgodności i certyfikaty określone w zapytaniu ofertowym.
3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia z zastosowaniem następujących urządzeń i materiałów:

(***W każdym wierszu tabeli należy podać informację czy/jak oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego. Dopuszcza się wypełnienie wierszy w formule TAK/NIE. W przypadku braku zamieszczenia informacji (braku wypełnienia) w którymkolwiek z obowiązkowych pól, oferta zostanie odrzucona. Wykonawca tam gdzie jest to możliwe wskazuje również „Typ/model oferowanego urządzenia” oraz „Producenta”).***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametry techniczne przedmiotu zamówienia** | **Potwierdzenie spełnienia /****Parametry oferowane[[1]](#footnote-2)** |
| **1.** | **Owijarka do palet – typ 1 (2 szt.)** | Typ:Model:Producent: |
| * Maszt do owijania palet o wysokości 2400 mm
 |  |
| * Talerz o średnicy 1650 mm. Napęd talerza, przenoszony za pośrednictwem łańcucha
 |  |
| * Rozciąg folii dwusilnikowy regulowany z ekranu dotykowego min. 7 calowego w zakresie od 150% do 400%.
 |  |
| * Program owijania w górę i dół palety, lub tylko góra, lub z górnym kryciem
 |  |
| * Możliwość zapisania min. 6 programów
 |  |
| * Regulowana prędkość obrotowa talerza: od 5 do 12 obr./ min. (zgodnie z normą CE EN 415-6)
 |  |
| * Prędkość wózka z folią stretch 1,5-5,5 m/min. Napęd wózka, przenoszony za pośrednictwem łańcucha
 |  |
| * Odczyt wysokości palety przez fotokomórkę
 |  |
| * Automatyczne odcinanie
 |  |
| * Zasilanie 230/240 V1 faza
 |  |
| * Zainstalowana moc min. 2,4kW
 |  |
| * Wydajność: minimum 25 palet/h
 |  |
| * Możliwe owijanie pojedyncze lub podwójne z zatrzymaniem cyklu lub bez, ze skokową nastawą zakładki folii na ładunku oraz płynną nastawą wybiegu folii powyżej ładunku
 |  |
| * Rampa najazdowa max. obciążenie 2000kg
 |  |
| **2.** | **Owijarka do palet – typ 2 (1 szt.)** | **Typ:****Model:****Producent:** |
| * Maszt do owijania palet o wysokości 2200 mm
 |  |
| * Talerz o średnicy 1650 mm. Napęd talerza, przenoszony za pośrednictwem łańcucha.
 |  |
| * Rozciąg folii dwusilnikowy regulowany z ekranu dotykowego min. 7 calowego w zakresie od 150% do 400%.
 |  |
| * Program owijania w górę i dół palety, lub tylko góra, lub z górnym kryciem
 |  |
| * Możliwość zapisania min. 6 programów
 |  |
| * Regulowana prędkość obrotowa talerza: od 5 do 12 obr./ min. (zgodnie z normą CE EN 415-6)
 |  |
| * Prędkość wózka z folią stretch 1,5-5,5 m/min. Napęd wózka, przenoszony za pośrednictwem łańcucha
 |  |
| * Odczyt wysokości palety przez fotokomórkę
 |  |
| * Automatyczne odcinanie
 |  |
| * Serwis gwarancyjny z dojazdem
 |  |
| * Zasilanie 230/240 V1 faza
 |  |
| * Zainstalowana moc min. 2,4kW
 |  |
| * Rampa najazdowa max. obciążenie 2000kg
 |  |
| * Wydajność: minimum 25 palet/h
 |  |
| * Możliwe owijanie pojedyncze lub podwójne z zatrzymaniem cyklu lub bez, ze skokową nastawą zakładki folii na ładunku oraz płynną nastawą wybiegu folii powyżej ładunku
 |  |
| **3.** | **Owijarka do palet – typ 3 (1 szt.)** | **Typ:****Model:****Producent:** |
| * Maszt do owijania palet o wysokości 2400 mm
 |  |
| * Talerz o średnicy 1650mm. Napęd talerza, przenoszony za pośrednictwem łańcucha
 |  |
| * Możliwość ustawienia min. 4 stref naciągu folii na palecie (dół, do góry, góra i w dół) o wartości od 0 do 100 %.
 |  |
| * Program owijania w górę i dół palety, lub tylko góra, lub górne krycie
 |  |
| * Możliwość zapisania min. 6 programów
 |  |
| * Regulowana prędkość obrotowa talerza: od 5 do 12 obr./ min. (zgodnie z normą CE EN 415-6)
 |  |
| * Odczyt wysokości palety przez fotokomórkę lub nadanie w panelu wysokości
 |  |
| * Prędkość wózka z folią stretch 1,4-4,0 m/min. Napęd wózka, przenoszony za pośrednictwem łańcucha
 |  |
| * Automatyczne odcinanie
 |  |
| * Zasilanie 230/240 V1 faza
 |  |
| * Zainstalowana moc min. 1,9kW
 |  |
| * Wydajność: minimum 25 palet/h
 |  |
| * Możliwe owijanie pojedyncze lub podwójne z zatrzymaniem cyklu lub bez, ze skokową nastawą zakładki folii na ładunku oraz płynną nastawą wybiegu folii powyżej ładunku
 |  |
| * Rampa najazdowa max. obciążenie 2000kg
 |  |
| **4.** | **Owijarka do palet – typ 4 (2 szt.)** | **Typ:****Model:****Producent:** |
| * Maszt do owijania palet o wysokości 2 200 mm
 |  |
| * Talerz o średnicy 1650 mm. Napęd talerza, przenoszony za pośrednictwem łańcucha
 |  |
| * Możliwość ustawienia min. 4 stref naciągu folii na palecie (dół, do góry, góra i w dół) o wartości od 0 do 100 %.
 |  |
| * Program owijania w górę i dół palety, lub tylko góra, lub górne krycie
 |  |
| * Możliwość zapisania min. 6 programów
 |  |
| * Regulowana prędkość obrotowa talerza: od 5 do 12 obr./ min. (zgodnie z normą CE EN 415-6)
 |  |
| * Odczyt wysokości palety przez fotokomórkę lub nadanie w panelu wysokości
 |  |
| * Prędkość wózka z folią stretch 1,4-4,0 m/min. Napęd wózka, przenoszony za pośrednictwem łańcucha
 |  |
| * Automatyczne odcinanie
 |  |
| * Zasilanie 230/240 V1 faza
 |  |
| * Zainstalowana moc min. 1,9kW
 |  |
| * Rampa najazdowa max. obciążenie 2000kg
 |  |
| * Wydajność: minimum 25 palet/h
 |  |
| * Możliwe owijanie pojedyncze lub podwójne z zatrzymaniem cyklu lub bez, ze skokową nastawą zakładki folii na ładunku oraz płynną nastawą wybiegu folii powyżej ładunku
 |  |
| **5.** | **Waga paletowa (3 szt.)** | **Typ:****Model:****Producent:** |
| * Maks. waga ładunku 1 500 kg
 |  |
| * Działka odczytowa 0,5kg
 |  |
| * Max. dokładność odczytu – 500 g
 |  |
| * Wyświetlacz LCD
 |  |
| * Zasilanie: akumulator lub z sieci
 |  |
| * Stopień ochrony czujników IP65
 |  |

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że nie wnoszę zastrzeżeń do jego treści i zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty i wykonania zamówienia.
2. Oświadczam, że akceptuję termin związania ofertą wynoszący 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
3. Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w Zapytaniu ofertowym.
4. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Umowa będzie opiewać na kwotę brutto.
6. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego postępowania zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.
9. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), a zawarte w ofercie informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym.

………….……………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu

Załączniki:

1. Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu
2. Załącznik nr 3 – wykaz dostaw
1. Zakres danych i informacji musi także potwierdzać **równoważność** oferowanych urządzeń, w stosunku do wymagań wskazanych przez Zamawiającego [↑](#footnote-ref-2)